表1 各类声环境功能区适用区域执行环境噪声标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **声环境功能区类别** | | **时段** | |
| **昼间（dB（A））** | **夜间（dB（A））** |
| 0类 | | 50 | 40 |
| 1类 | | 55 | 45 |
| 2类 | | 60 | 50 |
| 3类 | | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
| 4b类 | 70 | 60 |
| 1．“昼间”是指6:00至22:00间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00间的时段。  2．各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值幅度不得高于15 dB（A）。  3．4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域；穿过城区的既有铁路（2010年12月31日前已建成运营的铁路或环境影响评价文件已通过审批的铁路建设项目）及其改、扩建项目，铁路干线两侧区域不通过列车时环境背景噪声限值，按昼间70dB（A）、夜间55dB（A）执行。 | | | |